Image:Phila raw.jpg - 維基百科，自由嘅百科全書

# Image:Phila raw.jpg

### 出自維基百科，自由嘅百科全書

- Image
- 檔案歷史
- 連結
- Metadata

呢個預覽嘅大細： 800 × 600 像素
高解像度嘅圖像 (2048 × 1536 像素，檔案大細：830 KB ，MIME類型：image/jpeg)

| 呢個係嚟自Wikimedia Commons嘅檔案。喺下面會顯示出佢喺嗰邊嘅描述。
| Commons 係用來放啲自由媒體嘅檔案庫。你可以去幫手。

Philadelphia

| This file is licensed under Creative Commons ShareAlike 1.0 License

## 連結

以下嘅頁面連結到呢個檔案：

- 美國

## Metadata

呢個檔案有額外嘅資料。佢應該係數碼相機或者掃描器整出來嘅。如果佢整咗之後畀人改過，裏面嘅資料未必同改過之後相符。

相機廠商 | FUJIFILM
相機型號 | FinePix A210
攞放方向 | 正常
橫解像度 | 72 dpi
直解像度 | 72 dpi
用過嘅軟件 | Digital Camera FinePix A210 Ver1.00
檔案更動日期時間 | 2004年6月28日 (一) 18:29
Y 同 C 位置 | 2
曝光長度 | 1/125 秒 (0.008)
F 值 | f/4.8
曝光程序 | 平常程序
ISO 速率 | 100
Exif版本 | 2.2
原創日期時間 | 2004年6月28日 (一) 18:29
制成數碼日期時間 | 2004年6月28日 (一) 18:29
影像壓縮模式 | 2
快門速度 | 7
光圈 | 4.5
光度 | 5.29
曝光偏壓 | 0
最大陸地孔徑 | 3.2
測距模式 | 圖案
光源 | 唔知
閃光燈 | 24
鏡頭焦距 | 16.5 毫米
色彩空間 | sRGB
焦點平面 X 嘅解像度 | 3884
焦點平面 Y 嘅解像度 | 3884
焦點平面解像度單位 | 3
感知方法 | 單晶片色彩空間感應器
自訂影像處理 | 一般程序
曝光模式 | 自動曝光
白平衡 | 自動白平衡
場景捕捉類型 | 標準
清晰度 | 3
物件距離範圍 | 唔知

由 "http://zh-yue.wikipedia.org../../../p/h/i/Image%7EPhila_raw.jpg_988d.html" 接收

##### Views

- 檔案
- 討論
- 家下嘅版本

##### 交流

- 關於維基百科
- 社區大堂
- 城市論壇
- 詢問處
- 聯絡我哋
- 慷慨解囊
- 幫手

##### 搵嘢