詹姆士·韋伯太空望遠鏡 - 維基百科，自由嘅百科全書

# 詹姆士·韋伯太空望遠鏡

### 出自維基百科，自由嘅百科全書

詹姆士·韋伯太空望遠鏡仲翻譯緊。歡迎你積極翻譯同修訂。

| 呢篇或呢節文講一次計劃緊嘅嘅太空飛行。 細節或會大改。 |

下一代太空望遠鏡
組織： | NASA
又叫: | JWST James Webb Space Telescope
波長: | IR
位: | 拉格朗日點#L2
高: | 離地1.5 x 10^6 公里
週期: | 年
發射日: | (2013年６月
任務長: | 5 -10 年
質量: | 6200 kg
鏡: | 卡塞格林式反射鏡
徑: | 約六點五米
集光面積: | 25米
焦距: | 131.4米
NIR 相機: | 近紅外相機
NIRSpec: | 近紅外攝譜儀
MIRI: | 中紅外儀
FGS: | 微調導航感應器
網址: | http://www.jwst.nasa.gov

詹姆士·韋伯太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope, JWST)係計劃中嘅一支 紅外線觀測站， 將要比老化緊嘅哈勃太空望遠鏡勁好多。NASA 將會喺 ESA 同 CSA幫助下起 同埋 郁佢。渠原名係下一代太空望遠鏡(Next Generation Space Telescope , NGST)；２００２年啲人改其做 NASA 第二任行政員個名。支望遠鏡打算喺2013年六月後搭阿里安五號升空。[1]

## [編輯] 任務

JWST 嘅主要科學任務有四：揾宇宙大爆炸後第一批星同埋星系啲光；研究星系形成同演化；理解星同行星系統形成；研究行星系統同生命之源。因紅移、塵障、光源低温 一衆因素，太空望遠鏡所須觀察嘅係 0.6 到 28 微米嘅紅外線。為咗保證啲觀測唔受太陽同埋支望遠鏡自身發出嘅紅外線干撓，成架觀測站都要冷卻到 50 度 K ，即攝氏 -220 度左右。為此，JWST將配備一把金屬(metallised)、可摺嘅巨型遮，可以攤開來擋太陽、地月球者月亮嘅赤外線。架望遠鏡會停留係 日－地拉格朗日點#L2，咁太陽同地球總係喺同一邊。現計劃下，座觀測站會喺2013年6月後由法屬圭亞那坐阿里安五號火箭上 L２點；質量預算係 6.2 公噸。 試航約半年後，架觀測站會開始科學任務，至少五年－－設計上亦容許延長。

## [編輯] 光學

雖 JWST 計劃中只有哈勃一半質量，但渠片主鏡(直徑 6.5 米嘅 鈹 反射鏡) 就有大幾乎六倍嘅集光面。但咁樣直徑就會長過任何運載火箭，所以塊鏡要分成十八忽六角型，喺發射後攤開。開始時，靈敏嘅微摩打(micromotors)同一支波前感應器會較啱支鏡個位，之後就唔使點郁；唔同Keck之類嘅地面鏡咁需要時時用活動光學(en:active optics) 來抵消引力同埋風嘅影響。

Northrop Grumman Space Technology 同 NASA 歌達大空中心簽約，主持起支鏡； 波航天技術公司(en:Ball Aerospace & Technologies Corp.) 係支鏡嘅主要光學承建者。但 NASA 驚住 Northrop Grumman 太空技術 嘅英文簡寫「 NGST 」會溝亂， 所以改叫成個計劃做詹姆士·韋伯太空望遠鏡。支鏡共有十七塊分主鏡(?)（additional primary mirror segments）、副鏡、第三副鏡（tertiary mirrors）同埋士啤，將由渠嘅鈹鏡廠－－包括 Axsys, Brush Wellman, and Tinsley 一衆實驗室喺呢四年內（即２０１０年前）－－逐塊交畀波航天，跟住就會裝上一架好輕、 已起好嘅(?)(actuated) 定位板（？）(strong-back assembly) 來做功能同環境測試。

NASA 話渠地會加啲每粒三條人髪咁闊嘅微快門(microshutters)入JWST 架近紅外攝譜儀度。 架攝譜儀嘅8 megapixel 紅外感光器之前會裝一陣列62,000 隻微快門。 呢啲微快門會造出好似人咪埋眼(en:squinting)咁嘅較果：隔開一啲好光嘅星體，以聚焦響嘅黯嘅星同星系。 [2]

## [編輯] 現況

JWST 計劃重係喺概要設計階段(Phase B). ２００７年一月項斗劃會被獨立評估(NAR)[3] ，以決定夠唔夠技術來進入下一階段----詳細設計階段(Phase C). 經過2005年8月開始嘅重新設計，項計劃已經喺2006年4月被人獨立評過。嗰次評審結論項計劃技術妥當，但NASA嘅撥款階段(?)(funding phasing)就要改過。 ２0０５年春發現開支增長太大，所以要重新計劃。重新計劃之下，砌埋同測試嘅工序都大改，開波推遲咗廿二個月到２０１３年，用來睇短過1.7 毫米波嘅儀器亦都費事系統測試。其他嘢就無乜點改。

２００５年５月預算中，整件嘢總共會駛 三十五億合衆國蚊.

## [編輯] 工程

NASA喺馬利蘭綠帶(Greenbelt, Maryland) 嘅歌達太空飛行中心主持呢項太空天文臺計劃。JWST 嘅計劃科學人係約翰 C 馬他（en:John C. Mather）博士。. 洛斯普－格魯曼 太空技術喺主要承建者，渠地主持發展同埋砌埋架觀測站，包括架太空巴士（spacecraft bus）同埋把太陽傘。波航天en:Ball Aerospace & Technologies Corp. 受委托起架光學部件 (OTE)[1], [2] . 歌達太空飛行中心 亦會負責提供綜合科研儀器模組(Integrated Science Instrument Module (ISIM))。

綜合科研儀器模組有四樣嘢。 近紅外線相機(NIRCam) 係架紅外攝影架生，可覆蓋可見光「敏」邊（０。６毫米）至近紅外線（５微米）。佢重會擔當架觀測站嘅波前感應器，幫手控掣。霛家亞里桑拿大學嘅Dr. Marcia Rieke 帶住一隊友起緊支近紅相機。工業嘅合伙係加里福尼亞Palo Alto 嘅 洛歇－馬田嘅先進技術中心(Advanced Technology Center) .

喺相同波段，架觀測站重可以攝譜。 歐洲太空總署 喺荷蘭 Noordwijk 嘅歐洲太空研究技術中心( ESTEC) 起緊架近紅外線攝譜儀 (NIRSpec) ，參與者重有德國嘅 Astrium GmbH, Ottobrunn and Friedrichshafen同埋 嗰撻太空飛行中心；而計劃格致人係 比德 雅各信Peter Jakobsen博士。 座觀測站亦有架中紅外儀 (MIRI)，由中紅外相機(mid-IR)同埋攝譜儀組成，負責中紅外波段（５－２７毫米）。而家 NASA 同 一衆歐洲國家起緊架 MIRI；主持人係 (亞里桑拿大學) 嘅 Dr. George Rieke 同埋 Science and Technology Facilities Council (STFC)) 嘅 (愛丁堡聯合王國天文技術中心) 嘅 Dr. Gillian Wright。

微調導航感應器 (FGS)由加拿大太空署起緊；主持人係加拿大維多利亞Dominion 天體物理天文臺嘅 Dr. John Hutchings。渠將會被用來穏定支鏡嘅視線。渠有舊 調較得嘅過濾模組(Tunable Filter module)來做1.5到5微米嘅天文窄带成象（astronomical narrow-band imaging）。NIRCam 同 NIRSpec 嘅幾支紅外感應器都來自 Teledyne Imaging Sensors （以前叫 Rockwell Scientific Company）嘅影像部。

## [編輯] 相

前面 | 後面

## [編輯] 參閱

- 望遠鏡
- 太空望觀測站
- Great Observatories program
- 紅外線觀測站
- Ball Aerospace & Technologies Corp.

## [編輯] 註

1. ↑ 2006-11-04: About JWST'S Launch, NASA, http://www.jwst.nasa.gov/launch.html
2. ↑ "title = Microshutters to be used in the James Webb Space Telescope", United Press International. 2007-01-25 查過。.
3. ↑ non-advocate review 意思: 見http://ipao.larc.nasa.gov/non_review.cfm

## [編輯] 彈出去

普通資料

- JWST homepage at NASA
- JWST homepage at STScI
- JWST homepage at ESA
- Cost overruns put squeeze on Hubble’s successor
- AIAA-2004-5986: JWST Observatory Architecture and Performance
- AIAA-2006-5593: Development of JWST's Ground Systems Using an Open Adaptable Architecture

科學儀器隊伍

- NIRCam homepage at Arizona
- MIRI homepage at Arizona
- MIRI 網頁 at UK Astronomy Technology Centre

| 呢篇詹姆士·韋伯太空望遠鏡係關於天文嘅楔位文章，仲未完成嘅。麻煩你幫手補充佢嘅內容。

由 "http://zh-yue.wikipedia.org../../../%E8%A9%B9/%E5%A7%86/%E5%A3%AB/%E8%A9%B9%E5%A7%86%E5%A3%AB%C2%B7%E9%9F%8B%E4%BC%AF%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E6%9C%9B%E9%81%A0%E9%8F%A1.html" 接收

分類: 翻譯請求 | 計劃緊嘅太空飛行 | 天文楔類 | 天文 | 太空望遠鏡 | Proposed spacecraft | Big Science

##### Views

- 文章
- 討論
- 家下嘅版本

##### 交流

- 關於維基百科
- 社區大堂
- 城市論壇
- 詢問處
- 聯絡我哋
- 慷慨解囊
- 幫手

##### 搵嘢

##### 其他語言

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文